==== IF91x 2.4GHz TX Test (11b) ====
Veda IF91x : Execute to transmit 2.4GHz Tx 11b performance
.
Please be patient for about 5 seconds for Transmit Tx...
...******************************...
...*** DO NOT PRESS ANY KEY ! ***...
...******************************...
..
Auto-detecting WL COM by VID/PID/SN (Prefix=VID_0403+PID_6001, SN=FT8EBM6XA)...
Detected FTDI via VID/PID/SN -> COM16
WL will use COM16
FTDI device not found by devcon (Serial=FT8EBM6XA, Prefix=VID_0403+PID_6001).
[RF] Country=US  PHY=11b  CH=1  BW=20MHz  Rate=1Mbps
...
.. Wi-Fi Transmit Tx 11b (2.4GHz) ..
>> ./wl_rc1.exe --serial 16 ver
Can't open serial port

[stderr] CreateFile failed with error 2.
serial device open error

Error encountered at step: ver (ExitCode=-1)
Transmit failure ...
